# 公司logoIMG_256**大型电热鼓风干燥箱**

大容量工业级高精度干燥箱，满足军工要求。

产品特点：

1、控温系统可选择PID或程序控温仪，带超温报警功能。

2、双门结构使用便利。

3、鼓风系统采用低噪声风机，离心循环方式，以达到工作室内温度均匀性。

**主要技术参数：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号    | DGF-4A | DGF-5A | DGF-6A | DGF-7A | DGF-8A |
| DGF-4AB | DGF-5AB | DGF-6AB | DGF-7AB | DGF-8AB |
| 循环方式 | 风机强迫循环 |
| 性能 | 使用温度范围  | RT+10-250℃ | RT+10-300℃ |
| 温度分辨率  | 0.1℃ |
| 温度波动度  | ±1℃ |
| 温度分布精度  | ±3% |
| 结构 | 工作室 | A：铁内胆；AB：不锈钢内胆 |
| 外壳  | 采用镀锌板加工静电喷涂防腐处理 |
| 保温层  | 优质岩棉板（带CE认证） |
| 加热器  | 采用不锈钢电热管 |
| 额定功率   | 6kW | 6.6kW | 9kW | 12kW | 15kW |
| 排气孔  | 顶部或侧面排气 |
| 控制器 | 温度控制方式  | PID智能控制 |
| 温度设定方式  | 轻触按键设定 |
| 温度表示方式   | 液晶数字显示 |
| 定时器   | 0-9999分钟 (带定时等待功能） |
| 运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 |
| 附加功能  | 温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 |
| 传感器   | PT100 |
| 安全装置  | 一键启动超温断电 |
| 规格 | 工作室(宽\*深\*高mm)  | 800\*800\*1000 | 1000\*1000\*1000 | 1000\*1000\*1300 | 1200\*1200\*1300 | 1600\*1200\*1600 |
| 外形(宽\*深\*高mm)  | 940\*1000\*1400 | 1040\*1200\*1400 | 1230\*1200\*1670 | 1330\*1400\*1670 | 1750\*1400\*2070 |
| 外包装(宽\*深\*高mm) | 1060\*1090\*1520 | 1260\*1290\*1520 | 1350\*1300\*1890 | 1550\*1500\*1890 | 1950\*1500\*2290 |
| 内容积 | 640L | 1000L | 1300L | 1870L | 3070L |
| 隔板层数 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 |
| 隔板承重  | 30KG |
| 隔板间距  | 70MM |
| 电源(50/60HZ)额定电流   | 380V |
| 净重/毛重(kg)  | 200 | 260 | 350 | 480 | 800 |
| 附属品 | 隔板   | 2块 |
|  | 无 |
| 可增加配置 | 隔板、程序控温仪、RS485接口、打印机 |