# 公司logo**数显精密真空干燥箱**

专为干燥热敏性、易分解、易氧化的物质设计，可惰性气体充入。

产品特点：5

1、4面加热方法，有温度传导支架，效率更高。

2、标配充气口，一次形成热稳定性硅胶密封条，具有良好的密封性，

双重观察玻璃窗，防爆玻璃，更安全。

3、紧固手柄，方便打开和关闭密封门。

4、LCD 控制器，在一个屏幕上显示多个数据，带有PT100传感器的

智能PID 控制系统。

5、LCD真空表，精度等级0.5，Mpa , Kpa , bar , Psi , KGF/cm² 五种压力单位可任意转换。

主要技术参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | DZ-1BIV | DZ-2BIV | DZ-3BIV | DZ-4BIV |
| 加热方式 | 减压、四壁加热传导 |
| 性能 | 使用温度范围 | RT+10-250℃ |
| 使用真空度范围 | <133Pa |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 升温时间 | 80分钟 | 100分钟 | 120分钟 | 120分钟 |
| 结构 | 工作室 | 优质法文不锈钢板 |
| 外壳 | 冷轧钢板，表面静电喷涂 |
| 保温层 | 优质硅酸铝棉（带CE认证） |
| 加热器 | 不锈钢电热管 |
| 观察窗 | 防弹钢化玻璃 |
| 真空表 | LCD显示，精度等级0.5 |
| 接管口直径 | 10mm |
| 额定功率 | 0.8kW | 1.4kW | 2.0kW | 3.0kW |
| 控制器 | 温度控制方式 | 双温段智能PID |
| 温度设定方式 | 轻触型按键设定 |
| 温度表示方式 | LCD彩屏液晶，多组数据一屏显示 |
| 定时器 | 0-9999分钟（带定时等待功能） |
| 运行功能 | 定值运行，定时运行，自动停止 |
| 附加功能 | 传感器偏差修正，温度过冲自整定，内部参数锁定，断电参数记忆 |
| 传感器 | pt100 |
| 安全装置 | 超温声光报警 |
| 规格 | 工作室(宽\*深\*高mm) | 300\*300\*270 | 415\*370\*340 | 450\*450\*450 | 550\*600\*650 |
| 外形(宽\*深\*高mm) | 480\*480\*606 | 560\*540\*680 | 640\*590\*780 | 740\*740\*1000 |
| 外包装(宽\*深\*高mm) | 590\*550\*750 | 704\*620\*814 | 739\*700\*889 | 839\*850\*1109 |
| 内容积 | 24L | 52L | 91L | 214.5L |
| 隔板层数 | 2 |
| 隔板承重 | 15kg |
| 隔板间距 | 100mm | 140mm | 185mm | 265mm |
| 电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A |
| 净重/毛重(kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | 170/200 |
| 附属品 | 隔板 | 2 |
| 隔板架 | 4 |
| 可增加配置 | 硅胶连接管、真空泵过滤器、真空泵、WIFI控制模块 |