便捷干燥灭菌箱

适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室干燥、牙科等器械干燥、灭菌使用。

产品特点：

1.独特立式双风道循环水平送风，干燥效率高，工作室内温度分布均匀。

2.3.5寸触摸屏温控器，智能双温段PID控制。预设4种运行温度，温度可编辑，

选择模式点击运行即可。自动运行自动停止操作便捷。

3.超温声光报警，传感器偏差修正，温度过冲自整定，断电参数记忆。

主要技术参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | | FDS-30BE | FDS-65BE | |
| 循环方式 | | 强制对流 | | |
| 性能 | 使用温度范围 | RT+10-300℃ | | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | | |
| 温度波动度 | ±1℃ | | |
| 温度分布精度 | ±2.5% | | |
| 结构 | 工作室 | 镜面不锈钢工作室 | | |
| 外壳 | 冷轧钢板，表面静电喷涂 | | |
| 保温层 | 岩棉保温板 | | |
| 加热器 | 不锈钢电热管 | | |
| 高温杀菌灯 | 可选配耐高温UVC杀菌灯 | | |
| 额定功率 | 0.8kW | 1.6kW | |
| 排气孔 | Φ35mm顶部(具有测试孔功能) | | |
| 控制器 | 温度控制方式 | 双温段智能PID | | |
| 温度设定方式 | 3.5寸电阻触摸屏 | | |
| 温度表述方式 | 触摸屏预设4种模式设定，选择好模式设置温度时间点击运行 | | |
| 定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | | |
| 运行功能 | 定值运行，定时运行，自动停止 | | |
| 附加功能 | 超温声光报警，传感器偏差修正，温度过冲自整定，断电参数记忆 | | |
| 传感器 | pt100 | | |
| 安全装置 | | 超温报警并切断加热 | | |
| 规格 | 工作室(宽\*深\*高mm) | 310\*310\*310 | | 400\*360\*450 |
| 外形(宽\*深\*高mm) | 450\*500\*690 | | 540\*550\*830 |
| 外包装(宽\*深\*高mm) | 540\*575\*855 | | 635\*625\*995 |
| 内容积 | 30L | | 65L |
| 隔板层数（最大） | 6层 | | 9层 |
| 隔板承重 | 15kg | | |
| 隔板间距 | 35mm | | |
| 电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/3.6A | | AC220V/7.2A |
| 净重/毛重(kg) | 33/37 | | 44/49 |
| 附属品 | 隔板 | 2 | | |
| 隔板架 | 4 | | |
| 可增加配置 | 隔板、RS485通讯接口 | | | |