# IMG_256**四联磁力搅拌器**

磁力搅拌混匀设备

产品特点：

1.分区搅拌，可同时搅拌，也可分开搅拌。

2.搅拌无极变速。

**主要技术参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | SH-6 | SH-7 |
| 性能 | 搅拌容量 | 1000ml\*4 | 3000ml\*4 |
| 调速范围 | 100～2000 |
| 允许工作时间 | 连续 |
| 最小调节转数 | 100 |
| 构成 | 外装 | 冷板喷涂加不锈钢台面 |
| 驱动方式 | 电机 |
| 电机功率 | 0.01kW | 0.02kW |
| 控制器 | 连续运行 | 是 |
| 设定方式 | 刻度 |
| 速度表示方式 | 刻度 |
| 定时器 | 无 |
| 运行功能 | 无 |
| 规格 | 外形尺寸（宽\*深\*高mm） | 300\*270\*80 | 400\*320\*120 |
| 外包装尺寸（宽\*深\*高mm） | 340\*310\*110 | 440\*360\*150 |
| 工作盘尺寸（mm） | 300\*250 | 400\*300 |
| 托盘承重 | 5KG | 20KG |
| 电源（50/60Hz）额定电压 | 110或240V |
| 净重/毛重kg | 3/3.6 | 6/7 |