# **多联磁力搅拌电热套**

多联最高到450℃加热搅拌设备

产品特点：

98-IV-B：电子调温加热

98-V-B：电子调温加热，加热和搅拌可同时进行，并具有无极可调功能

注： 98-V-B 没有100ml 的产品。

**主要技术参数：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | | 98-IV-B/98-V-B | | | | | | | | | | | |
| 性能 | 容量（ml） | 2×100 | 2×250 | 2×500 | 2×1000 | 4×100 | 4×250 | 4×500 | 4×1000 | 6×100 | 6×250 | 6×500 | 6×1000 |
| 方式 | 表面热传导 | | | | | | | | | | | |
| 表面最高温度 | 450度 | | | | | | | | | | | |
| 调速范围 | 98-IV-B :无 / 98-V-B :0～1400rpm | | | | | | | | | | | |
| 构成 | 发热体 | 镍铬合金丝 | | | | | | | | | | | |
| 搅拌子 | 聚四氟 | | | | | | | | | | | |
| 保温棉 | 优质硅酸铝棉（带CE认证） | | | | | | | | | | | |
| 外壳 | 冷轧钢板，表面喷涂 | | | | | | | | | | | |
| 电机功率 | 98-IV-B :无 / 98-V-B :0.01kW | | | | | | | | | | | |
| 加热功率（kW） | 2×0.1 | 2×0.15 | 2×0.25 | 2×0.35 | 4×0.1 | 4×0.15 | 4×0.25 | 4×0.35 | 6×0.1 | 6×0.15 | 6×0.25 | 6×0.35 |
| 控制器 | 工作方式 | 连续 | | | | | | | | | | | |
| 规格 | 外形尺寸（mm） | 280\*140\*106 | 320\*160\*170 | 360\*180\*180 | 420\*210\*200 | 530\*140\*160 | 610\*160\*170 | 690\*180\*180 | 810\*210\*200 | 820\*140\*160 | 940\*160\*170 | 1060\*180\*180 | 1240\*210\*200 |
| 包装箱尺寸(mm) | 320\*180\*190 | 360\*190\*200 | 400\*220\*210 | 570\*180\*190 | 570\*180\*190 | 650\*190\*200 | 730\*220\*210 | 850\*250\*230 | 860\*180\*190 | 980\*190\*200 | 1100\*220\*210 | 1280\*250\*230 |
| 电压 | 100～120V或200～240V | | | | | | 200～240V | | | | | |
| 净重（kg） | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 | 12 | 12 | 12 | 21 |
| 毛重（kg） | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 24 |