# DK-98-IV 9.2L 001**透明水浴锅**

精密恒温、辅助加热之用

产品特点：

1、采用新颖设计结构，有效防止蒸汽侧漏。

2、产品采用智能式控温仪，具有高亮度数码显示，

轻触型操作按键操作简便高精度控温效果。

3、外壳内胆及上盖全部采用透明工程塑料，能清晰看到被加热物品。

**主要技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | DK-98-IV |
| 规格分类 | 2.6L | 6L | 9L | 12L | 20L |
| 电压 | 200-240v/100-120v |
| 功率(kW) | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
| 温度波动度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 控温范围(℃) | RT+5～100℃ |
| 温度灵敏度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
| 隔板高度（mm） | 100mm | 100mm | 100mm | 150mm | 100mm |
| 隔板孔直径 | Φ18.7\*16mm | Φ18.7\*32mm | Φ18.7\*48mm | Φ18.7\*48mm | Φ18.7\*96mm |
| 工作室尺寸L\*W\*H(mm) | 143\*130\*150 | 290\*145\*150 | 280\*220\*150 | 285\*225\*200 | 485\*285\*150 |
| 产品尺寸L\*W\*H (mm) | 254\*190\*195 | 401\*190\*195 | 400\*260\*195 | 400\*260\*245 | 610\*338\*200 |
| 包装尺寸L\*W\*H (mm) | 295\*270\*270 | 457\*270\*270 | 450\*350\*270 | 450\*350\*320 | 640\*410\*280 |
| 净重(Kg) | 2.1 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 6 |
| 毛重(Kg) | 2.7 | 3.8 | 5 | 4.8 | 8.5 |